4.14.17.1. **Obligatorio**  Los pisos de las instalaciones termales de ambientes húmedos, deben ser de material lavable, antideslizante e impermeable. Los pisos y paredes deben ser de material impermeable, encontrarse en buen estado de mantenimiento y su material no permita la reproducción de microorganismos.

NoSi

Principio del formulario

Subir evidencias

Final del formulario